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EMV – Elektromagnetische Verträglichkeit

Problemanalyse / Bedarfsklärung zur Vorbereitung der EMV-Messung


	1. Unsere Ansprechpartner bei Ihnen

	Name
	

	Name
	

	Position
	

	Position
	

	Telefon
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	E-Mail
	



	2. Ihre Ansprechpartner bei EPA

	Name
	

	Name
	

	Position
	

	Position
	

	Telefon
	

	Telefon
	

	E-Mail
	

	E-Mail
	



	3. WICHTIG!

	
Damit die Messung fachgerecht geplant und vorbereitet werden kann, benötigen wir die nachfolgenden Informationen und Angaben von Ihnen. Bitte füllen Sie dieses Dokument so gut 
wie möglich aus. Zusätzliche Bilder des Prüflings sind hilfreich, sofern vorhanden bitte anhängen.

Zur Messung muss sichergestellt sein, dass der zu messenden Anlage / Maschine kein RCD / 
FI-Schutzschalter  vorgeschaltet ist. Bitte prüfen Sie diese Möglichkeit und bestätigen sie uns, 
dass dies zum Messtermin organisiert wird.




	4. Messtermin und Ort

	Gewünschter Termin der Messung
	


	Straße und Hausnummer
	


	PLZ / Ort
	








	5. Gewünschte Prüfungen/Messungen

	Leitungsgebundene Störaussendung (9/150 kHz – 30 MHz)
	⃝ Ja	 ⃝ Nein

	Abgestrahlte Störaussendung (30 MHz – 1 GHz)
	⃝ Ja	 ⃝ Nein

	Elektrostatische Entladung (ESD)
	⃝ Ja	 ⃝ Nein

	Schnelle transiente elektr. Störgrößen (Burst; max. 32A)
	⃝ Ja	 ⃝ Nein

	Stoßspannungen (Surge; max. 32A)
	⃝ Ja	 ⃝ Nein

	Ableitstrom-Messung (LW)
	⃝ Ja	 ⃝ Nein

	Differenzströme am Motor (DiffDi)
	⃝ Ja	 ⃝ Nein

	Analyse Netzqualität (PQ)
	⃝ Ja	 ⃝ Nein


	
	6. Prüflingsdaten

	
	Beispiele
	Bitte hier eintragen

	Bezeichnung des Prüflings
	
	

	Modell des Prüflings
	
	

	S/N des Prüflings
	
	

	Zweckbestimmung 
des Prüflings
	Welche Funktion/Aufgabe hat der Prüfling? z. B: Heizung, Beleuchtung, Induktion, Messung, Steuerung

	

	Art des Prüflings
	Frequenzumrichter
Werkzeugmaschine 
Netzteil

	

	Netzform
	TN-C / TN-C-S / TT /  IT
	

	Netzversorgung am Prüfling

	SchuKo-Stecker 16A
CEE-Stecker 16 A /32 A / 63 A
Festanschluss
Leitungslänge, Querschnitt

	

	Ableitstrom

	Soll die Anlage an einem RCD betrieben werden?
	⃝ Nein  ⃝ 30mA  ⃝ 300mA


	Ein Neutralleiter ist vorhanden (bei Drehstrom)?
	Ja / Nein
	

	Versorgungsspannung
und Netzfrequenz
	230 VAC / 50 Hz
400 VAC / 50 Hz
	

	Eingangsstrom des Prüflings 
@ Umgebungstemperatur
	z.B. 20A @ 50°C 
	

	Schutzklasse / Schutzgrad

	IP00, IP20
	

	Aufstellungsart 
des Prüflings
	Tischgerät / Standgerät / Einbaugerät /
sonstige (bitte beschreiben)

	

	Gebrauchsumgebung / Grenzwerte

Wo wird der Prüfling eingesetzt?
	Wohnbereich 
(Klasse B / Kat. C1) 
oder
Industriebereich 
(Klasse A / Kat. C2, C3)

	

	Frequenzumrichter 
(falls vorhanden)
	Hersteller
Typ

	

	Ist ein EMV-Filter im FU / Prüfling integriert?
	Ja / Nein
Hersteller und Typ
Bezeichnung

	

	Zusätzliche Informationen
	























	7. Bedingungen bzgl. Gewährleistung und Haftung bei EMV-Messungen und beauftragte Dienstleistungen

	
EMV-Messungen und beauftragte Dienstleistungen werden durch den Messingenieur/-techniker der EPA GmbH beim Auftraggeber / Kunden nur durchgeführt, unter der zwingend einzuhaltenden Voraussetzung einer ständigen Begleitung durch eine vom Auftraggeber / Kunden gestellten Fachkraft. Diese Fachkraft wird alle notwendigen Arbeiten und Aufgaben, die zur EMV-Messung oder beauftragten Dienstleistung erforderlich sind übernehmen und ausführen. Die alleinige Verantwortung hierfür trägt der Auftraggeber / Kunde.

Beispiele:
· Elektrischer Anschluss der Geräte und Anlagen
· Handhabung der Sicherungen sowie Ein- und Umschalten der Anlage
· Änderung der Betriebsart
· Änderung des Programmes / der Parametrierung
· Einbau von Filtermaßnahmen
· Alle Verdrahtungen / Leitungsverlegungen und Anpassungen

Das Messequipment und die Zubehörteile der EPA GmbH, darf nur vom EPA Messingenieur/-techniker bedient werden. 

Hinweis zu Störfestigkeitsprüfungen:
EMV-Messungen führen in der Regel zu keiner Zerstörung der Anlage. Der Auftraggeber / Kunde nimmt jedoch zur Kenntnis, dass Immunitäts- und Störfestigkeitsprüfungen zur Zerstörung von Teilen oder ganzen Anlagen führen können, dies insbesondere auch durch konstruktionsbedingte ungeschützte Bauteile. Der Auftraggeber / Kunde nimmt dieses Risiko mit der Auftragserteilung an EPA GmbH bewusst in Kauf. EPA GmbH ist nicht verantwortlich und haftet nicht für Ausfälle oder Zerstörung, die während oder nach der beauftragten Prüfung oder Dienstleistung auftreten können. Die Prüfungen werden nach den jeweilig anwendbaren Standards durchgeführt.

Die Bestellung zur EMV-Messung muss spätestens 3 Werktage vor dem Messtermin vorliegen.

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der EPA GmbH.




	


	




	
	
	

	Datum
	Unterschrift Auftraggeber

	
	Datum
	Unterschrift EPA GmbH
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